滁州一院卫生间残疾人扶手采购及安装招标清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格参数及要求 | 单位个 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 卫生间残疾人扶手：1、手握部分材质为抗菌尼龙材料，内衬部分为纯不锈钢。2、硬度远超于锌合金、铁管、钢管，承重力达400斤。3、抗老化、耐腐蚀、抗菌性强，使用寿命长；4、可直接安装于墙面，可用于坐便器及小便器边辅助使用；5、规格尺寸：小：400MM大：600\*750MM | 小 | 300 |  |  |  |
| 大 | 400 |  |  |  |
| 2 | 总 价（元） |  |
| 注： | （含人工费、材料费、所有配件费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等各项费用，交钥匙工程）。最高限价：6万元（超最高限价按废标处理）。工期：合同签订之日起 十 日历天安装完成。质保期：竣工验收合格后二年。具体样式见附图1，具体数量以现场实际安装为准。 |

附图1：

