滁州一院卫生间残疾人扶手采购及安装招标清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格参数及要求 | 单位个 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 卫生间残疾人扶手：  1、手握部分材质为抗菌尼龙材料，内衬部分为纯不锈钢。  2、硬度远超于锌合金、铁管、钢管，承重力达400斤。  3、抗老化、耐腐蚀、抗菌性强，使用寿命长；  4、可直接安装于墙面，可用于坐便器及小便器边辅助使用；  5、规格尺寸：  小：400MM  大：600\*750MM | 小 | 300 |  |  |  |
| 大 | 400 |  |  |  |
| 2 | 总 价（元） |  | | | | |
| 注： | （含人工费、材料费、所有配件费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等各项费用，交钥匙工程）。  最高限价：6万元（超最高限价按废标处理）。  工期：合同签订之日起 十 日历天安装完成。  质保期：竣工验收合格后二年。  具体样式见附图1，具体数量以现场实际安装为准。 | | | | | |

附图1：

