胰岛素泵参数要求：

 ★1.进口品牌

 2.设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

 3.胰岛素泵中支持使用速效胰岛素

4.基础率范围和步长：0.05U-35U/H，0.05U增量

5.基础率分段：48段基础率

6.胰岛素输注方式：生理脉冲式胰岛素输注,定量不定时

 7.输注精准度：最小输注精度可达0.05u/h，血糖调节更精细

 8.大剂量范围和步长：0-25U，0.1U增量

9.马达：双C马达（直流电、交流电马达同时运行使胰岛素输注更灵敏精准）

 10.电池：使用AAA碱性电池

 11.防水性能要求：IPX7

 12.具有自动检查功能和手动检查功能

 13.具有低电量报警功能

 14.操作界面逐层菜单式，并有提示

 15.具有临时基础率功能，设定时间是3分钟-24小时

16.配套耗材具有快速分离器功能，方便患者进行影像类检查

**注：**★**号条款必须满足要求。**