北区120指挥中心、医保办、高压氧、

护理部示教室、南楼东楼面防水工程

1、120指挥中心楼面防水面积约350㎡，翻盖热板约230㎡，要求修楼面防水施工，铲除楼面和女儿墙原有防水卷材，楼面和女儿墙清扫干净后满刷底油。重新做-18度聚酯胎卷材防水，卷材厚度≧3毫米，防水卷材压边不少于8厘米，油膏做缝。

2、医保办、设备科办公室楼面防水约80㎡，楼面防水施工要求，铲除原有楼面防水卷材，楼面清扫干净后满刷底油，重新做防水卷材，施工和材料要求同上。

3、护理部示教室办公楼面防水约160㎡，翻隔热板约120㎡，楼面做防水施工要求，铲除原有楼面防水卷材，楼面清扫干净后满刷底油，重新做防水卷材，施工和材料要求同上。

4、高压氧仓楼面防水约220㎡，翻盖隔热板约160㎡，楼面做防水施工要求，铲除原有楼面防水卷材，楼面清扫干净后满刷底油，重新做防水卷材，施工和材料要求同上。

5、南楼东面楼面防水约1200平米（含局部5层），其余要求同上。

备注：清理楼面垃圾和铲除卷材需外运,无电梯。