**纵横交换对接车参数**

1、规格：对接长：≥3500\*640\*580～870。

2、交换车为A车，B车，活动担架。

3、材质：SUS 304优质不锈钢。

4、担架用圆管：≥￠25\*1，护栏用圆管：≥￠20\*1。

★5、采用手摇式蜗轮蜗杆齿条升降传动，平稳升降，省力，使用寿命长。

6、两车对接手拉式锁紧离合装置，对接及脱离轻松，方便。

7、床面采用SUS304不锈钢板条外框条包裹高密度绝源板板面结构，易清洁，易消毒。

★8、担架配有滚动精密铝块滑动轨道，使床面两侧可横向左向右移动，可代替过床器使用，利于转移病人。

★9、配有二根隐藏式输液杆，翻转式不锈钢担架护栏。

10、两车均配有≥￠25\*1.2的不锈钢管推手把。

11、二车底座中部都带有导向轮，放置下可使车身不偏离，防震，起到导向定位轮作用。

12、单车配有4只≥￠125的聚氨酯静音轮，防卷发，防静电，不生锈等特点。

13、两车可纵向对接，活动担架可纵向滑动交换，且床面可以两侧横向移动，可省去再使用过床器等特点。