技术参数

\*1、产品通过ISO9001、ISO13485认证

\*2、电动调节，适合妇产科门诊诊查、各种仪器镜类检查、诊断或施行一般手术等用

3、床面设计呈流线形，符合患者体位

\*4、床垫为高密度海绵外包人造革（可卸下清洗、消毒）

\*5、床体下安置隐藏式污物盆，可方便地拉出或缩进，便于处理污水及杂物

6、床两侧可加装阴道镜，可配检查灯

7、内置应急电源，断电时，可自动跳转至工作状态

8、全长≥1200mm 宽≥550mm

9、床面离地最高≥1100mm 床面离地最低≤500mm

10、台面前倾≥20°台面后倾≥25°

\*11、安全工作载荷：≥130kg

\*12、产品基本配置：拉手 2套 托腿架（含垫） 2套 污物盆 1只 床垫 1套。