输尿管硬镜技术参数

总体要求：原装进口，与北区原有输尿管镜主机可兼容使用。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
| **\***1 | 6°输尿管镜,长度≥40cm，镜体末端圆头设计 |
| **\*2** | 镜体外径:9.5Fr—12Fr逐渐增粗 |
| **3** | 末端直径:8.5Fr |
| **4** | 器械通道：≤6Fr |
| **5** | 可替换式器械通道设计，单通道和双通道可随时转换 |
| **6** | 冲洗吸引通道与器械通道呈直角，互不干扰，双重密封系统 |
| **7** | 双侧灌注口设计 |
| **\*8** | 配备原装进口同品牌消毒盒 |