**医用电动吸引器参数**

 1、适用于临床各科室日常及抢救吸痰用。

2、采用无油清洁塞泵，高效快捷产生负压。

3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道。

4、配置玻璃贮液瓶≥2000ml\*2及相应管路配件（管路配件2套/台，一用一备）。

5、拉杆可收可隐藏。

6、配备万向轮可方便拖动，可插拔脚踏配置2只/台（一用一备）。

7、负压值≥-0.09MPA，负压调压范围：-0.02~-0.09MPA，抽气速率：≥30L/min。