**普通喉镜技术参数**

总体要求：进口品牌

1、喉镜手柄采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

2、喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤光亮，氙气灯泡。

**3、可更换普通光纤叶片（MC），无残留，易于清洁，高品质不锈钢（表面亚光处理），可134℃高压进行4000次以上消毒。**

**4、采用光纤线束，放置了不小于5500束极光米以上线束，光纤导管直径≤4mm，光纤传导测量距离≤35mm。**

配置: 手柄一个,镜片三个(多规格可选),塑料包装一个

镜片型号：提供成人2个可选规格型号、儿童2个可选规格型号、婴儿1个可选规格型号、新生儿1个可选规格型号。