技术参数

总体要求：本项目要求为进口设备，设备和配套试剂均必须提供注册证及FDA或CE认证。

1. 仪器适合床边检验(POCT)，重量≤3kg，单通道检测，采用≤7英寸触摸屏，操作直观简便。

2. \*采用干化学法定量测试心肌肌钙蛋白I，检测范围：0.1-30ng/ml,参考值：0.5ng/ml

3. 仪器能储存10万份样本数据。

4. 单次检测15分钟以内出结果。

5 . 可以采用全血、血浆和血清测试。

6 . 样本量少于100μl。

7. 可以机外加样，1小时能够测试60人份以上样本。

8 . \*血样不需要稀释，要求测试时不需要加额外的缓冲液。

9. \*试剂可以在室温储存（2-30°）。

10. 配套仪器一体化手提工作箱，方便救护车出行急诊。

11 . 符合安徽省检验试剂集中采购相关政策。

备注：与设备配套使用的耗材必须进行报价，且招标人保留对耗材所报价格进行再次议价的权利。