技术参数

总体要求：本项目为胸痛中心建设所需设备，要求为进口设备，必须提供产品注册证及FDA或CE认证。

1. 仪器适合床边检验(POCT)，单通道检测，采用≤9英寸触摸屏，操作直观简便。

2. \*采用干化学法定量或时间分辨免疫荧光法或金标记法测试心肌肌钙蛋白I，参考检测范围：0.1-25ng/ml。

3. 仪器能储存不低于2000份样本数据。

4. 单次检测20分钟以内出结果。

5 . 可采用全血测试。

6 . 样本量≤150μl。

7. 1小时能够测试30人份以上样本。

8 . \*血样不需要稀释，要求测试时不需要加额外的缓冲液。

9. \*试剂可以在室温储存（2-30°）。

10. 配套仪器一体化手提工作箱，方便救护车出行急诊。

11 . 符合安徽省检验试剂集中采购相关政策。

备注：与设备配套使用的耗材必须进行报价，且招标人保留对耗材所报价格进行再次议价的权利。