**技术参数**

总体要求：整镜原装进口，与南区原有输尿管镜主机可兼容使用。

1.\*纤维输尿管肾镜的镜体像素≥5万像素，图像无扭曲，镜体显示平面图像，超广角；

2.\*12°光学视角，工作直径：8/9.8Fr，工作通道：5r，工作长度≥400mm；

3.镜内是光学纤维(二氧化硅)，可气熏、浸泡、高温高压消毒；

4.出水和入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗，圆柱形镜鞘逐渐变细，内窥镜前端防损伤设计（镜体有个斜坡）；

5.\*器械通道具有两个密封垫帽。

配置要求：

1.输尿管镜2根；

2.同品牌5Fr异物钳（550mm）4把。

3.配消毒盒2个。