**恒温均质仪技术参数**

1、标本位： 24个

2、★标本液化处理方式及运行模式：痰消化液加磁力搅拌，每个标本位都可独立运行，可进行多个标本的批处理或单个样本处理，循环进行，空闲位可随时插入标本，保证标本能随时及时处理，标本处理结束后有声音和显色提示

3、操作系统：≥7吋彩色触屏,全中文操作系统

4、参数设置：具有可调式参数设置，对系统温度和处理时间可根据需要进行修改和重新设置

5、★液化处理时间：≤10分钟

6、试剂用量：按标本体积1:1或1:2添加痰消化液即可

7、★采用空气浴加热，升温迅速

8、★有专用于抗酸染色的稀释液（化学法）