技术参数

总体要求：原装进口

1、★测试功能：具备气导、骨导等测试功能

2、★测试频率：125Hz ~ 8000Hz

3、★测试强度：气导: -10 ~ 120 dB HL，骨导: -10 ~ 80 dB HL

4、声强步进：5 dB，2 dB，1 dB

5、刺激声类型：纯音、啭音等类型

6、给声方式：手动、持续、脉冲

7、掩蔽信号：具备窄带噪声等类型

8、刺激器类型：气导耳机、骨导耳机

9、高级测试功能：自动阈值测试、同侧掩蔽测试

10、★医患交流：主机内置或外置对讲麦克风

11、★可连接打印机打印或可测试结束直接打印。

12、信息化管理平台：可连接电脑在电脑端进行病历数据分析、管理。

13、≥100个患者信息存储功能

13、显示屏：≥4寸彩色显示屏

14、操作语言：中文显示

15、外形：便捷设计，重量≤1.8Kg