监护仪参数

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者；

★2、≥10寸彩色 LCD 触摸屏，LED 背光，彩色分辨率达 800\*600，≥8通道波形显示；

3、主机带电池重量≤3.5kg；

★4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

★5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；

★6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

7、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

8、采用抗干扰和弱灌注血氧技术；

9、支持心率变化统计和动态血压分析；

10、支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

11、具有三级声光报警，参数报警级别可调；

12、具备报警集中设置功能；

13、具备血液动力学、药物计算功能；

14、具备Nurse Call报警功能；

15、具备1200小时趋势图表、1500个报警事件、1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾；

16、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

17、标配锂电池，工作时间可达4小时；

★18、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。