**滁州市第一人民医院**

**西区夜景亮化招标要求及清单**

1.产品规格参数及品牌响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 品牌 |
| 1 | LED线条灯  （DC24V） | 产品名称：3027条灯 单色1米 DC24V  产品尺寸：30×27×1000mm  LED芯片：进口台湾晶元（纯金线，导电性能好）  功 率：15W  板 材：优质玻纤板  灯珠数量：5730×48珠  透 镜：5730带角度透镜（进口PC透光率95%  工作电压：DC24V  线 材：国标铜芯线3×0.75mm²出线13CM  发光颜色：白光  铝 材：高精度航空铝材7075  环境湿度：<95%  对接线头：工程款防水对接头  防护等级：IP65  优质硅胶：优质硅胶，不变色，透光度好，防水良好  发光角度：120度  堵 头：优质PC堵头  环境温度： -30℃～50℃  使用寿命：50000（H）  质 保：五年 | 光源品牌：台湾晶元、欧司朗、飞利浦 |
| 2 | 12W瓦楞灯  （DC24V） | 产品名称：瓦楞灯  LED芯片：进口台湾晶元（纯金线，导电性能好）  功 率： 12W  板 材：优质玻纤板  透 镜：PMM光学级透镜（进口PC）透光率95%  工作电压：DC24V  线 材：国标铜芯线3×0.75mm²出线13CM  发光颜色：黄光  铝 材：铝合金灯体+钢化玻璃面盖+表面静电喷涂  环境湿度：<95%  对接线头：工程款防水对接头  防护等级：IP65  优质硅胶：优质硅胶，不变色，透光度好，防水良好  发光角度：120度  显示指数：85%  环境温度： -30℃～50℃  使用寿命：50000（H）  质 保：五年 | 光源品牌：台湾晶元、欧司朗、飞利浦 |
| 3 | LED发光字 | 尺寸：1.2m×1.2m  红色亚克力板：2.5mm  底板：4mm  光源个数：100以上  功率：80w以上  电压：12v | 国产优质亚克力板 |
| 4 | LED发光字 | 尺寸：0.7m×0.7m  红色亚克力板：2.5mm  底板：4mm  光源个数：100以上  功率：80w以上  电压：12v | 国产优质亚克力板 |
| 5 | LOGO24V穿孔字 | 尺寸：2.5×2.5  镀锌板烤漆：1.2  电压：24V |  |
| 6 | 电源 | 400W.DC24V,IP65 |  |
| 7 | 电线电缆 | 4mm²电缆 （国标） | 远东、宝胜、德力西 |
| 8 | 电线电缆 | 2.5mm²电缆（国标） | 远东、宝胜、德力西 |
| 9 | 配电箱 | 交流接触器 时控开关 漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 10 | 配线管材 | 国产优质PVC20管 |  |

2.清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | LED线条灯（DC24V） | 米 | 300 |  |  |
| 2 | 12W瓦楞灯（DC24V） | 台 | 960 |  |  |
| 3 | LED发光字 | 平方 | 15.84 |  |  |
| 4 | LED发光字 | 平方 | 7 |  |  |
| 5 | LOGO24V穿孔字 | 平方 | 6.25 |  |  |
| 6 | 电源 | 台 | 40 |  |  |
| 7 | 电线电缆 | 米 | 200 |  |  |
| 8 | 电线电缆 | 米 | 500 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 配线管材 | 米 | 700 |  |  |
| 11 | 安装施工及辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |

**注：所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目）。**

单位名称： （盖 章）

法定代表人

或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期：