**滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目**

**招 标 控 制 价**

招 标 人：

造价咨询人 ：

年 月 日

**滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目**

**招 标 控 制 价**

招标控制价（小写）：326469.72元

（大写）：叁拾贰万陆仟肆佰陆拾玖元柒角贰分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程造价 | |
| 招 标 人： | | 咨 询 人： | |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | | 法 定 代表 人 | |
| 或 其 授权 人： | | 或 其 授权 人： | |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） | |

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

**滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目**

**工程控制价编制说明**

**一、工程概况及编制范围：**

滁州市第一人民医院北区大楼火灾自动报警系统，北区大楼火灾自动报警系统线路，改造楼层为-1、1层、5层、设备层、6、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20层管线更换和主机6回路的双回路板更换，机房层风机除锈防腐处理，风阀更换等设备维修改造，安装调试等等，以及招标文件规定的全部内容。  
 **二、编制依据：**

1、滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

7、省市截止2019年6月的相关规定。

**三、有关说明：**

一）安装工程说明

1、材料价格依据2019年5月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

2、拆除现场维修范围内的原有火宅自动报警报警线、电话线、广播线、电源线等；

3、电气配管为明敷KBG DN20/16管，机房层正压、排烟风机电线管采用SC20。

4、接线盒采用86型KBG接线盒，明装；

5、报警信号线、消防紧急广播线、消防电话线等采用NH-RVS 2×1.5mm2，穿管敷设，管道沿吊顶敷设或明敷。

6、电源线为NH-BV-2.5mm2线，穿管敷设。

7、本项目预留暂列金额29000元。

四、工程造价：

本工程控制价:326469.72元